BG GAIA60

Комбоусилитель для бас-гитары

1. Input high – Вход высоких частот (подключает гитару к GAIA60)

2. Input low – Вход низких частот (подключает гитару к GAIA60)

3. Aural enhancer – Усилитель звука (управляет и усиливает частоту звука)

4. Bass – Басс (управляет низкими частотами)

5. Middle – Средние (управляет средними частотами)

6. Treble – Требл (управляет высокими частотами)

7. Effects blend – Миксер эффектов (микширует сигнал, поступающий от источника звука)

8. Master – Регулятор общей громкости

9. Effects return – Петля эффектов (возврат)

10. Effects send - Петля эффектов (отправить)

11. AUX - гнездо для подключения CD проигрывателя, драм машины и любого аудио-совместимого устройства

12. Phones - гнездо для подключения наушников

13. Power - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ усилителя

14. Fuse – Предохранитель защищает усилитель от скачка напряжения

15. AC Input – Вход переменного тока (подключите ваш кабель питания в гнездо как указано на картинке)

Выходная мощность: 60 Вт

Динамик: 12 дюймов

Функции: high/low input, aural enhancer, bass, middle, treble, effects blend, master, phones, send, return

Вес: 16 кг

Размер: 43,5 см (длина) × 31 см (ширина) × 47,5 см (высота)